산화전위수(위생수)에 따른 효과적인 근관세정

강알칼리수(세정수)와 산화전위수(위생수-살균소독수)를 교대로 사용함으로써 종래의 네오크리너나 EDTA와 비교해 동등한 효과를 기대할 수 있으며 특히 점막조직, 뿌리 끝 부위나 상아질에 영향이 없어서 근관세정에 효과적입니다.

【사용방법】

1) 강알칼리수를 시린지에 크린 워싱 니들을 장착하여 천천히 근관에 주입해 간다.     (약 5cc-10cc)

2) 그대로 1분간 방치한 후 초음파 스캘라팁에 K-파일을 장착한 기구를 사용하여     유기질을 제거한다.

3) 산화전위수를 시린지에 크린 워싱 니들을 장착한 후, 약한 압력을 걸어             10cc-20cc를 주입하면서 진동시켜 초음파의 캐비테이션 효과에 따른 살균

(무기질 제거)을 한다.

산화전위수(위생수)를 사용해 치과 치료를 할 경우, 한 사람의 환자에게 치료전후의 가글을 포함해, 최저 500cc 이상을 사용하는 것이 효과를 올리는 최대의 포인트입니다.

참고 데이터   井上昌孝、成川公一、窿井弁次(오사카 치과대학 치과보존학 강좌)

畠銀一郎（오사카 치과대학 구강치료학 교실)

佐々木八郎，佐々木미셀(프랑스 치과)

酸化電位水による効果的な根管洗浄

強アルカリ水と酸化電位水を交互に使用することにより，従来のネオクリーナーとEDTAと比べ同等の効果が期待でき、特に粘膜組織⦁根尖部位に影響がなく象牙質への影響もなく根管洗浄に有効である。

【使用方法】

１）強アルカリ水をシリンジにクリーン⦁

ウォッシングニードル装着し、ゆっくり

根管へ注水していく(約５cc~10cc) 。

２) そのまま1分ほど放置し、超音波スケ

-ラ-チップにK-ファイルを装着

した器具を用いて，有機質の除去

を行う。                                     ３）酸化電位水をシリンジにクリーン⦁ウォ

ッシングニードル装着し、少し圧力をか

け１０cc~20ccを注水しながら振動させ

超音波のキャビテ─ション効果による

殺菌(無機質除去）を行う。

酸化電位水を用いて歯科治療を行う場合、1人の患者に治療前後の洗口を含め，最低５００cc

以上を使用することが効果を上げる最大のポイントである。

参考データ　　井上昌孝，成川公一，窿井弁次(大阪歯科大学歯科保存学講座）

畠銀一郎（大阪歯科大学口腔治療学教室）

佐々木八郎，佐々木ミッシェル(フランス歯科）